**Model offerte Koel-/vriesinstallatie**

T.a.v.

Referentie:   
Projectnummer:   
Betreft: Offerte  
  
  
Geachte   
  
Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor het leveren en monteren van een ten behoeve van de op de van uw op .  
  
**Uitgangspunten**  
Uitgangspunt voor deze offerte zijn de door u verstrekte bouwkundige- en installatietechnische gegevens en de gegevens met betrekking tot in- en externe warmtebelasting en het gebruik van de . Deze gegevens zijn vastgelegd in bijlage 2.  
  
**Omschrijving:**  
[Vermeld hier doel, gebruik, plaatsbepaling binnen- en buitenunit(s), energiezuinigheid, berekeningsmethodieken, bediening etc.]

**Condities:**Buitenluchtconditie : 0C- % RVBinnenluchtconditie cel: 0C- % RV

**Specificatie:**

Uitwendige afmetingen L x Br x H in cm :   
Paneeldikte wand en plafond :   
Isolatiewaarde panelen :   
Paneel afwerking :   
Inwendige hoeken :   
Vloer :   
Opbouw :   
Deuren : Cel voorzien van   
   
 afmeting:cm.

Koudemiddel :   
GWP :   
Vulling :

PED-categorie :   
Cel :   
Celtemperatuur : 0 C  
Omgevingstemperatuur : 0 C  
Opslag : kg / m3  
Inbreng per 24 uur : % van de opslag  
Inbrengtemperatuur : 0 C  
Draaiuren compressor per 24 uur : uur  
Gebruik :

**Regelgeving en normen**Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform actuele wet- en regelgeving: verordening EU. Nr. 2024/573 (F-gassen), Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU en conform de actuele normen NEN-EN378 en NEN-EN1010. Ons bedrijf is F-gassen gecertificeerd, ons certificaatnummer is .

Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU [één van onderstaande alinea’s toevoegen die van toepassing is, overige verwijderen]**Artikel 4.3.**Uw nieuwe installatie valt onder artikel 4 lid 3 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* De installatie is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de in Nederland geldende regels van goed vakmanschap. Zodanig dat een veilig gebruik gewaarborgd is;
* Op de installatie is een identificatie van de fabrikant aangebracht;
* Bij de installatie wordt een gebruiksaanwijzing verstrekt;
* Er wordt geen CE-markering verstrekt.

**Categorie 1**  
Uw nieuwe installatie valt onder categorie 1 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn drukapparatuur;
* De installatie is door de fabrikant voorzien van een CE-markering.

**Categorie 2**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 2 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn drukapparatuur;
* Voor de installatie wordt technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de installatie in overeenstemming is met eisen gesteld in de richtlijn Drukapparatuur:
* De installatie staat tijdens de realisatie onder toezicht van een keuringsinstantie (EU-CBI ;conformiteit beoordelings instantie). Deze instantie kan hiervoor onaangekondigde bezoeken afleggen:
* De installatie wordt door genoemde keuringsinstantie onderworpen aan een eindcontrole;
* Na de eindcontrole wordt voor de installatie een verklaring van overeenstemming afgegeven.

**Categorie 3**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 3 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn drukapparatuur;
* Voor de installatie wordt technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de installatie in overeenstemming is met eisen gesteld in de richtlijn Drukapparatuur;
* De installatie staat tijdens de realisatie onder toezicht van een aangemelde keuringsinstantie (EU-CBI). Deze instantie kan hiervoor onaangekondigde bezoeken afleggen:
* De installatie wordt door de EU-CBI onderworpen aan een eindcontrole;
* Na de eindcontrole wordt voor de installatie een verklaring van overeenstemming afgegeven;
* Voor ingebruikname van de installatie dient een keuring van ingebruikname te worden uitgevoerd door een keuriningsinstantie (NL-CBI) Deze keuring is een verplichting van de eigenaar van de installatie ;
* De installatie moet elke 4 jaar worden herkeurd door de NL-CBI, deze periodieke herkeuring is een verplichting voor de eigenaar van de installatie.

**Categorie 4**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 4 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn drukapparatuur;
* Voor de installatie wordt technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de installatie in overeenstemming is met eisen gesteld in de richtlijn Drukapparatuur;
* De installatie staat tijdens de realisatie onder toezicht van een aangemelde keuringsinstantie (EU-CBI) Deze instantie kan hiervoor onaangekondigde bezoeken afleggen;
* De installatie wordt door de EU-CBI onderworpen aan een eindcontrole;
* Na de eindcontrole wordt voor de installatie een verklaring van overeenstemming afgegeven;
* Voor ingebruikname van de installatie dient een keuring van ingebruikname te worden uitgevoerd door een keuringsinstantie (NL-CBI)). Deze keuring is een verplichting van de eigenaar van de installatie;
* De installatie moet elke 4 jaar worden herkeurd door een NL-CBI, deze periodieke herkeuring is een verplichting voor de eigenaar van de installatie.

**Tot onze levering behoren:**[onderwerpen toevoegen of verwijderen indien van toepassing]

* Franco levering van alle materialen
* Demontage oude installatie
* Montage en inbedrijfstelling installatie
* Inzet steigerwerk tot 2,5 mtr. werkhoogte
* Verticaal transport tot 3 mtr. boven maaiveld
* Reis- en verblijfskosten
* Logboek en gebruikshandleiding
* Instructie gebruiker

**Niet tot onze levering behoren:** [onderwerpen toevoegen of verwijderen indien van toepassing]

* Hak- en breekwerk, betonboorwerk groter dan 25mm
* Schilderwerk
* Bouwkundige voorzieningen
* Loodgieterswerk
* Elektrische voeding tot aan de schakelkast van de buitenunit.
* Geluidwerende voorzieningen
* Transport anders dan over de verharde weg

**Prijs**Deze wordt door ons geleverd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld voor een bedrag van € exclusief BTW.  
  
**Leveringsvoorwaarden**Levering : Geheel volgens de leveringsvoorwaarden van de NVKL.

Levertijd :

Betaling : binnen na factuurdatum.

Garantie : Op nieuw geleverde materialen geldt een garantie van

Geldigheid : Deze aanbieding geldt tot na dagtekening.  
  
Indien u deze aanbieding in opdracht wenst te geven kunt u de kopie voorzien van uw handtekening, middels bijgevoegde antwoordenveloppe, retour zenden.  
  
Wij vertrouwen er op u een passende aanbieding te hebben gedaan. Indien u nog vragen heeft zijn wij graag bereid u nader te informeren.

Hoogachtend: Voor akkoord:

**Bijlage(n):** NVKL-leveringsvoorwaarden, lijst met verstrekte gegevens