**Model offerte airconditioninginstallatie**

 T.a.v.

Referentie :

Projectnummer :

Betreft : Offerte

Geachte

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor het leveren en monteren van een airconditioning­installatie ten behoeve van de op de van uw op .

**Uitgangspunten**

Uitgangspunt voor deze offerte zijn de door u verstrekte bouwkundige- en installatietechnische gegevens en de gegevens met betrekking tot in- en externe warmtebelasting en het gebruik van de . Deze gegevens zijn vastgelegd in bijlage 2.

**Omschrijving**

[Vermeld hier doel, gebruik, plaatsbepaling binnen- en buitenunit(s), energiezuinigheid, berekeningsmethodieken, bediening etc.]

**Condities:**

Buitenluchtconditie : 0C- % RV

Binnenluchtconditie : 0C- % RV

**Specificatie:**

PED-categorie :

Fabrikaat :

Type :

Koudemiddel :

GWP :

Vulling :

Koelcapaciteit : kW

Aansluit spanning : Volt fase +
 aarde

Geïnstalleerd vermogen : kW

Geluidproductie binnenunit : dB(a)

Geluidproductie buitenunit : dB(a)

**Regelgeving en normen**

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform actuele wet- en regelgeving: verordening EG. Nr. 517/2014 (F-gassen), Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU en conform de actuele normen NEN-EN378 en NEN-EN1010. Ons bedrijf is F-gassen gecertificeerd, ons certificaatnummer is .

Richtlijn drukapparatuur (PED) 2014/68/EU [één van onderstaande alinea’s toevoegen die van toepassing is, overigen verwijderen]

**Artikel 4.3.**

Uw nieuwe installatie valt onder artikel 4 lid 3 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* De installatie is ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de in Nederland geldende regels van goed vakmanschap. Zodanig dat een veilig gebruik gewaarborgd is;
* Op de installatie is een identificatie van de fabrikant aangebracht;
* Bij de installatie wordt een gebruiksaanwijzing verstrekt;
* Er wordt geen CE-markering verstrekt.

**Categorie 1**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 1 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de Richtlijn drukapparatuur;
* De installatie is door de fabrikant voorzien van een CE-markering.

**Categorie 2**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 2 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de Richtlijn drukapparatuur;
* Voor de installatie wordt technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de installatie in overeenstemming is met eisen gesteld in de Richtlijn drukapparatuur;
* De installatie staat tijdens de realisatie onder toezicht van een aangemelde keuringsinstantie (Notified Body). Deze instantie kan hiervoor onaangekondigde bezoeken afleggen;
* De installatie wordt door genoemde keuringsinstantie onderworpen aan een eindcontrole;
* Na de eindcontrole wordt voor de installatie een verklaring van overeenstemming afgegeven.

**Categorie 3**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 3 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn drukapparatuur;
* Voor de installatie wordt technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de installatie in overeenstemming is met eisen gesteld in de richtlijn Drukapparatuur:
* De installatie staat tijdens de realisatie onder toezicht van een aangemelde keuringsinstantie (Notified Body). Deze instantie kan hiervoor onaangekondigde bezoeken afleggen:
* De installatie wordt door de Notified Body onderworpen aan een eindcontrole;
* Na de eindcontrole wordt voor de installatie een verklaring van overeenstemming afgegeven;
* Voor ingebruikname van de installatie dient een keuring van ingebruikname te worden uitgevoerd door een Aangewezen Keurings Instantie (AKI). Deze keuring is een verplichting van de eigenaar van de installatie;
* De installatie moet elke 4 jaar worden herkeurd door een Aangewezen Keurings Instantie (AKI), deze periodieke herkeuring is een verplichting voor de eigenaar van de installatie.

**Categorie 4**

Uw nieuwe installatie valt onder categorie 4 van de Richtlijn Drukapparatuur. Dit heeft de volgende gevolgen:

* Er is voor deze installatie door de producent een risico-analyse uitgevoerd;
* De installatie is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn drukapparatuur;
* Voor de installatie wordt technische documentatie samengesteld op basis waarvan kan worden beoordeeld of de installatie in overeenstemming is met eisen gesteld in de richtlijn Drukapparatuur:
* De installatie staat tijdens de realisatie onder toezicht van een aangemelde keuringsinstantie (Notified Body). Deze instantie kan hiervoor onaangekondigde bezoeken afleggen:
* De installatie wordt door de Notified Body onderworpen aan een eindcontrole;
* Na de eindcontrole wordt voor de installatie een verklaring van overeenstemming afgegeven;
* Voor ingebruikname van de installatie dient een keuring van ingebruikname te worden uitgevoerd door een Aangewezen Keurings Instantie (AKI). Deze keuring is een verplichting van de eigenaar van de installatie;
* De installatie moet elke 4 jaar worden herkeurd door een Aangewezen Keurings Instantie (AKI), deze periodieke herkeuring is een verplichting voor de eigenaar van de installatie.

**Tot onze levering behoren:** [onderwerpen toevoegen of verwijderen indien van toepassing]

* Franco levering van alle materialen
* Demontage oude installatie
* Montage en inbedrijfstelling installatie
* Inzet steigerwerk tot 2,5 mtr. werkhoogte
* Vertikaal transport tot 3mtr. boven maaiveld
* Reis- en verblijfskosten
* Logboek en gebruikshandleiding
* Instructie gebruiker

**Niet tot onze levering behoren:** [onderwerpen toevoegen of verwijderen indien van toepassing]

* Hak- en breekwerk, betonboorwerk groter dan 25mm
* Schilderwerk
* Bouwkundige voorzieningen
* Loodgieterswerk
* Elektrische voeding tot aan de schakelkast van de buitenunit.
* Geluidwerende voorzieningen
* Transport anders dan over de verharde weg

**Prijs**

Deze airconditioninginstallatie wordt door ons geleverd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld voor een bedrag van € exclusief BTW.

**Leveringsvoorwaarden**

Levering : Geheel volgens de leveringsvoorwaarden van de NVKL.

Levertijd :

Betaling : binnen na factuurdatum.

Garantie : Op nieuw geleverde materialen geldt een garantie van

Geldigheid : Deze aanbieding geldt tot na dagtekening.

Indien u deze aanbieding in opdracht wenst te geven kunt u de kopie voorzien van uw handtekening, middels bijgevoegde antwoordenveloppe, retour zenden.

Wij vertrouwen er op u een passende aanbieding te hebben gedaan. Indien u nog vragen heeft zijn wij graag bereid u nader te informeren.

Hoogachtend: Voor akkoord:

**Bijlage(n):** NVKL-leveringsvoorwaarden, lijst met verstrekte gegevens